**Инструкция по подключению Комплекса CADENA UMK-587**

|  |
| --- |
| **Подключение Комплекса:**1. Открыть коробку, достать датчики.
2. К основному устройству прикрутить 3 антенны.
3. Подключить основное устройство к ТВ через 3RCA-кабель или через HDMI-кабель (рекомендуем HDMI).
4. Включить Комплекс в сеть питания.
5. Выполнить первичную настройку Комплекса, следуя инструкциям на экране.

**Устройство готово к работе!** |
| **Для использования блока безопасности**:1. Включить переключатель блока безопасности.
2. Открыть каждый датчик, внутри каждого есть батарейка. Изъять батарейку из упаковки и установить обратно. Включить датчики (на которых есть кнопка включения).
3. Установите в слот на правой панели устройства СИМ-карту (выбирайте тариф для охранных систем с выгодным тарифом для СМС и ММС. Не используйте корпоративную СИМ-карту).
4. Зайти в меню: Система безопасности, ввести пароль 000000. Введите номера SMS и MMS центров оператора.

**Важно!** Информацию необходимо запросить у оператора связи (на сторонних сайтах в сети Интернет часто встречаются недостоверные данные номеров центров). 1. Выбрать датчик, который необходимо настроить, добавить его и синхронизировать, следуя подсказкам на экране.
2. Установите сценарий оповещения, проставив отметки напротив меню действий.
3. После установки всех датчиков/устройств необходимо добавить номера для оповещения в меню Настройка/Контакты. У каждого номера установите индивидуальные настройки.

**Важно!** Вводите номер только в таком формате: 7XXXXXXXXXX |
| **Для использования Мобильного приложения:**1. Скачать на смартфон приложение CADENA UMK.
2. Загрузить приложение. Ввести пароль 000000.
3. Нажать: Добавить дом (Add house). На экране появится считывающее окошко.
4. Зайти в Комплексе в меню Система безопасности/Настройки/Информация. На экране появится QR-код.
5. Поднести смартфон к экрану ТВ, чтобы код оказался в окошке считывания.
 |
| **Для использования видеокамер (формат аналог или аналог/AHD):**1. Подключить видеокамеры к соответствующим выходам на задней панели Комплекса.
2. В меню Система безопасности/Датчики установить в каждом датчике, на который необходимо срабатывание видеокамеры соответствующий режим (Камера 1/Камера 2).

Выбрать необходимое действие - фотоснимок, отправка ММС, запись видео.  |
| **Для просмотра цифрового эфирного ТВ:**1. Подключить эфирную антенну к соответствующему разъему на задней панели корпуса Комплекса.
2. При первичном подключении система Комплекса предложит настроить DVB-T2. Если пользователь не выбрал настройки сразу, это можно сделать позже.
3. В основном меню Комплекса выбрать вкладку Приложения/DVB-T2. Далее следовать подсказкам на экране.
 |
| **Важно!** Подробное Руководство пользователя прилагается в комплекте поставки Комплекса CADENA UMK-587 и в электронном виде в основном меню Комплекса во вкладке Система/Помощь. |
| **Подсказки для стандартной системы Android** **для подключения беспроводного Bluetooth-комплекта клавиатура + мышь:** 1. Установить Bluetooth-адаптер в USB-разъем.
2. Для настройки выбора русского языка в главном меню перейти в раздел Система/Настройки/Другие. Выбрать пункт «Язык и ввод».
3. Далее выбрать «Клавиатура и способы ввода». Далее нажать «По умолчанию русский – клавиатура Android».
4. В появившемся окне активировать «Аппаратура - физическая клавиатура» (нажать ОК на пульте ДУ).
5. Далее на пульте ДУ нажать кнопку «Назад», в появившемся меню («Физическая клавиатура») выбрать из списка подключаемую клавиатуру и нажать ОК на пульте ДУ.
6. Появится окно «Выбор раскладки клавиатуры». Подтвердить пункт «Настроить раскладки клавиатуры».
7. Отметить кнопкой ОК на пульте ДУ языки, которые планируете использовать. Нажать на пульте ДУ кнопку «Назад».
8. В появившемся окне отобразится список выбранных языков и информация о способе смены языка. Нажать на пульте ДУ кнопку «Назад» или изображение «Дом».

**Bluetooth-комплект готов к работе.** |